

**PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A:**

***FRONT-AXLE SLIDERS ADAPTABLE TO:***

*BMW R1200 R 10’-13’*

**REF: 6828N**

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

***MOUNTING INSTRUCTIONS***

1. Sacar el protector (1) del conjunto suministrado. *Remove the slider (1) from the set supplied.*
2. Sin sacar el protector (2), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. *Without removing the other slider (2), place the rod (3) through the axle from the right side.*
3. Montar el protector (1), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (1), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*

Material suministrado para el montaje en la motocicleta:

*Material supplied:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN** | **DENOMINACIÓN** | **CANTIDAD** |
| 1 | Protector derecho | Right Slider | 1 |
| 2 | Protector izquierdo | *Left Slider* | 1 |
| 3 | Varilla | *Rod* | 1 |
| 4 | Tuerca M6 DIN985 | *M6 nut DIN985* | 2 |
| 5 | Arandelas M6 DIN125 | *M6 washers DIN125* | 2 |

