|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A YAMAHA FZ6 04’-08’/FZ6 FAZER 04’-08’/FZ6 FAZER S2 07’-10’**  **FRONT FORK PROTECTOR ADAPTED TO YAMAHA FZ6 04’-08’/FZ6 FAZER 04’-08’/FZ6 FAZER S2 07’-10’**  **REF:5420N**    **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**  **MOUNTING INSTRUCTIONS**     1. Sacar el protector (2) del conjunto suministrado. *Remove the slider (2) from the set supplied.* 2. Sin sacar el protector (1), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. *Without removing the other slider (1), place the rod (3) through the axle from the left side.* 3. Montar el protector (2), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (2), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*   Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:  *Material supplied:*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **POSICIÓN** | **DENOMINACIÓN** | | **CANTIDAD** | | 1 | Protector izquierdo | Left Slider | 1 | | 2 | Protector derecho | *Right Slider* | 1 | | 3 | Varilla | *Rod* | 1 | | 4 | Tuerca M6 DIN985 | *M6 nut DIN985* | 2 | | 5 | Arandelas M6 DIN125 | *M6 washers DIN125* | 2 | |  |  | **PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A YAMAHA FZ6 04’-08’/FZ6 FAZER 04’-08’/FZ6 FAZER S2 07’-10’**  **FRONT FORK PROTECTOR ADAPTED TO YAMAHA FZ6 04’-08’/FZ6 FAZER 04’-08’/FZ6 FAZER S2 07’-10’**  **REF:5420N**    **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**  **MOUNTING INSTRUCTIONS**     1. Sacar el protector (2) del conjunto suministrado. *Remove the slider (2) from the set supplied.* 2. Sin sacar el protector (1), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. *Without removing the other slider (1), place the rod (3) through the axle from the left side.* 3. Montar el protector (2), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (2), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*     Material sumistrado para el montaje en la motocicleta:  *Material supplied:*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **POSICIÓN** | **DENOMINACIÓN** | | **CANTIDAD** | | 1 | Protector izquierdo | Left Slider | 1 | | 2 | Protector derecho | *Right Slider* | 1 | | 3 | Varilla | *Rod* | 1 | | 4 | Tuerca M6 DIN985 | *M6 nut DIN985* | 2 | | 5 | Arandelas M6 DIN125 | *M6 washers DIN125* | 2 | |