|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A YAMAHA FZ6 04’-08’/FZ6 FAZER 04’-08’/FZ6 FAZER S2 07’-10’****FRONT FORK PROTECTOR ADAPTED TO YAMAHA FZ6 04’-08’/FZ6 FAZER 04’-08’/FZ6 FAZER S2 07’-10’****REF:5420N** **INSTRUCCIONES DE MONTAJE** **MOUNTING INSTRUCTIONS** 1. Sacar el protector (2) del conjunto suministrado. *Remove the slider (2) from the set supplied.*
2. Sin sacar el protector (1), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. *Without removing the other slider (1), place the rod (3) through the axle from the left side.*
3. Montar el protector (2), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (2), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*

Material sumistrado para el montaje en la motocicleta: *Material supplied:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN** | **DENOMINACIÓN** | **CANTIDAD** |
| 1 | Protector izquierdo | Left Slider | 1 |
| 2 | Protector derecho | *Right Slider* | 1 |
| 3 | Varilla | *Rod* | 1 |
| 4 | Tuerca M6 DIN985 | *M6 nut DIN985* | 2 |
| 5 | Arandelas M6 DIN125 | *M6 washers DIN125* | 2 |

 |  |  | **PROTECTOR HORQUILLA ADAPTABLE A YAMAHA FZ6 04’-08’/FZ6 FAZER 04’-08’/FZ6 FAZER S2 07’-10’****FRONT FORK PROTECTOR ADAPTED TO YAMAHA FZ6 04’-08’/FZ6 FAZER 04’-08’/FZ6 FAZER S2 07’-10’****REF:5420N** **INSTRUCCIONES DE MONTAJE** **MOUNTING INSTRUCTIONS** 1. Sacar el protector (2) del conjunto suministrado. *Remove the slider (2) from the set supplied.*
2. Sin sacar el protector (1), entrar la varilla (3) por el lado izquierdo del eje de la rueda. *Without removing the other slider (1), place the rod (3) through the axle from the left side.*
3. Montar el protector (2), fijando el conjunto con la arandela (5) y la tuerca (4). *Mount the slider (2), fastening the set with the washer (5) and nut (4).*

 Material sumistrado para el montaje en la motocicleta: *Material supplied:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **POSICIÓN** | **DENOMINACIÓN** | **CANTIDAD** |
| 1 | Protector izquierdo | Left Slider | 1 |
| 2 | Protector derecho | *Right Slider* | 1 |
| 3 | Varilla | *Rod* | 1 |
| 4 | Tuerca M6 DIN985 | *M6 nut DIN985* | 2 |
| 5 | Arandelas M6 DIN125 | *M6 washers DIN125* | 2 |

 |